[image: image1.jpg]


クイズ　その1　　引き算です！
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十二指腸スコープのワイヤー管路径は　0.6ミリ。
　　　　　　そこを通る　起上ワイヤー径は　0.3ミリです。

　　　　　　その差　隙間は　何ミリ　でしょうか？　　　　　　

  　ヒント　シャープペンの　芯よりも　細いです。　　　　　　答え
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クイズ　その2　　二択です！

上のクイズの　隙間に　スコープメーカーさん推奨の
　　　　　　　　シリンジによる洗浄剤を押し込む儀式。

　女性の手押しシリンジ圧力は　〇〇MPa(メガパスカル)でしょうか？

　Ⓐ　0.2MPa     Ⓑ　0.4MPa

   　ヒント　やはり　女性では　非力なケースが多いです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答え
　　　　　　　　　　　　　　　　
クイズ　その3　二択です！

　　　　　　　　ＯＥＲなどの　ＡＲＥマシンの　この隙間の自動押し出し圧は0.5MPa弱

　　　　　　　　シンクでの　手押し圧は女性の平均の0.2MPaで良いか？　否か？

　　　　　　　　 eq \o\ac(○,イ)　次のマシンが0.45ＭPa以上で　　　　 eq \o\ac(○,ロ)　いや　両方とも強い方が良い
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やるから大丈夫！
　　　ヒント　いつの時代も　強いモノに　憧れるものです。

　　　ヒントその2　手押しによる儀式はとても重要で、エビデンスをとった結果
　　　　　　　　　　特にＥＲＣＰ時の　カルバペネム耐性菌問題を予防する。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答え

　では　手押しの儀式の　代替策は　あるのか？
アタッチメント　先端交換で　十二指腸スコープ以外の色々なスコープの

ブラシの届かない部分へ　リーチが可能です
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